Documento de Oficialização da Demanda (DOD)	

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Nome do requisitante	Getulio Sergio Cavalcanti Junior	Área/Setor	SEALM	
Função	Chefe de Seção	E-mail	sealm@tre-am.jus.br	Telefone(s)	3632-4473 / 5573	

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Aquisição de Material de Consumo: Material para Manutenção de Bens Imóveis e Instalações (anexo I)	

3. JUSTIFICATIVA

a.	O processo visa aquisição de material de consumo (Material para Manutenção de Bens Imóveis e Instalações), do tipo comum, e destina-se ao ressuprimento do estoque para pronto atendimento nas manutenções preventivas e corretivas nas Unidades Administrativas do TRE-AM (Capital e Interior).	

4. RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

a.	Manutenção das atividades administrativas e de atendimento ao jurisdicionado;	

5. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Ação prevista no atual Planejamento Estratégico do TRE-AM – Processos Internos:
Racionalizar e tornar ágil o processo de contratação: busca pela qualidade do processo de contratação, traduzida em racionalidade e agilidade, para que a administração possa contratar bons produtos e serviços, a baixo custo, e no tempo que permita sua utilização para o bom desempenho institucional.	

6. FONTE DE RECURSO

Fonte de recurso disponível para execução no exercício 2021 (Programas de Trabalho 02.122.0570.20GP.0013 – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – No Estado do Amazonas) - Custeio 33.90.30	

7. ASSINATURA DO REQUISITANTE (assinatura eletrônica)

Nome: Getulio Sergio Cavalcanti Junior
Cargo/Função: CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO/TRE-AM
Data: 28/12/2021

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES PARA AQUISIÇÃO 
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES– ND 33.90.30.24	
01	BR0241330	Adesivo plástico incolor para PVC – Bisnaga 75g 	60	UNIDADE	
02	BR0412014	Assento para vaso sanitário INCEPA, linha ACESSO, Referência: 31981, cor branco	03	UNIDADE	
03	BR0396476	Assento vaso sanitário, material plástico, cor branca, características adicionais almofadado, com kit de instalação (ferragens).	200	UNIDADE	
04	BR0340693	Bandeja plástica para rolo de pintura de 23cm	30	UNIDADE	
05	BR0307885	Borrifador de água spray, capacidade 500~600 ml	150	UNIDADE	
06	BR0280789	Cola instantânea, resistente a umidade, frasco com 5g. bico aplicador de longo alcance para superfícies de difícil acesso e aplicações precisas, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega. Item de referência: Super Bonder	30	FRASCO	
07	BR0023396	Ducha/esguicho, universal, com gatilho e trava (material plástico ABS) na cor branca/cromada com suporte para ducha/esguicho (material plástico ABS) acabamento cromado, fixação dupla (deve acompanhar 02 buchas e 02 parafusos). Item de Referência: CENSI 7550	30	UNIDADE	
08	BR0038156	Elemento filtrante para filtro ponto de uso 9" ¾ - Material: Polipropileno	20	UNIDADE	
09	BR0240290	Engate flexível em aço inox trançado, acabamento cromado – ½” x 40cm	30	UNIDADE	
10	BR0240290	Engate flexível em aço inox trançado, acabamento cromado – ½” x 60cm	20	UNIDADE	
11	BR0010162	Fechadura LA FONTE, Modelo ST-EVO, CJ 515, em latão sem espelho, maçaneta tipo L, entrada externa, tráfego intenso, acabamento cromado acetinado (CRA-028), distância de broca 55mm - Marca LA FONTE, Modelo ST-EVO, CJ 515	10	UNIDADE	
12	BR0389443	Fita adesiva VHB dupla-face de espuma, adesivo acrílico, espessura 1mm – 12mm x 20m	30	ROLO	
13	BR0318390	Fita adesiva VHB dupla-face de espuma, adesivo acrílico, espessura 1mm – 19mm x 20m	30	ROLO	
14	BR0355222	Fita adesiva VHB dupla-face de espuma, adesivo acrílico, espessura 2mm – 19mm x 20m 	30	ROLO	
15	BR0308164	Fita veda-rosca 18mm x 50m.	100	UNIDADE	
16	BR0076562	Kit conversor HYDRAMAX para HYDRA DUO PRO Referência: 4916.C.114.DUO.PRO	05	UNIDADE	
17	BR0240668	Kit Ducha higiênica, composto por registro metálico com derivação (mecanismo cerâmico de 1/4 de volta) e acabamento cromado; canopla metálica com acabamento cromado, flexível corrugado (mangueira) com revestimento em metal (aço inoxidável) acabamento cromado de 1,20 m, Ducha/esguicho com gatilho e trava (material plástico ABS) na cor branca/cromada, suporte para ducha higiênica em material plástico acabamento cromado.	80	UNIDADE	
18	BR0256554	Lâmina de reposição, tipo reta larga 18 mm, para utilização em estilete Starrett KUX025-S, estojo com 10 lâminas. Referência: KS06R	05	ESTOJO	
19	BR0214149	Mangueira jardim Tramontina tipo NTS, cor laranja, tipo antitorção, bitola 1/2", comprimento 25 METROS, com kit de Engates Rápidos e Esguicho, REF: 79258253 	20	UNIDADE	
20	BR0420931	Manta adesiva de impermeabilização - aluminizada, material betume asfáltico – rolo 10cm x10m = 1 m² Aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira. Item de Referência: Fita multiuso autoadesiva VEDACIT (alumínio)	30	ROLO	
21	BR0454850	Manta adesiva de impermeabilização - aluminizada, material betume asfáltico – rolo 30cm x10m = 3 m² Aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira. Item de Referência: Fita multiuso autoadesiva VEDACIT (alumínio)	30	ROLO	
22	BR0454850	Manta adesiva de impermeabilização - aluminizada, material betume asfáltico – rolo 90cm x10m = 9 m² Aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira. Item de Referência: Fita multiuso autoadesiva VEDACIT (alumínio)	50	ROLO	
23	BR0150556	Massa Acrílica, cor branca, para utilização em ambientes internos e externos, em embalagem metálica de 27Kg, Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11702:2010, prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência: Suvinil Massa Acrílica	30	LATÃO	
24	BR0150556	Massa Acrílica, cor branca, para utilização em ambientes internos e externos, em embalagem metálica de 5,5Kg, Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11702:2010, prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência: Suvinil Massa Acrílica	50	GALÃO	
25	BR0150556	Massa Corrida, cor branca, para utilização em ambientes internos, em embalagem metálica de 28Kg, Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11702:2010, prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência: Suvinil Massa corrida	30	LATÃO	
26	BR0150556	Massa Corrida, cor branca, para utilização em ambientes internos, em embalagem metálica de 5,7Kg, Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11702:2010, prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência: Suvinil Massa corrida	50	GALÃO	
27	BR0076562	Mecanismo de entrada universal para caixa de descarga acoplada, tipo dual flux	05	UNIDADE	
28	BR0076562	Mecanismo de saída universal para caixa de descarga acoplada, tipo dual flux	05	UNIDADE	
29	BR0340757	Mola hidráulica aérea, potência 2 ou para portas de até 90cm de largura – cor prata	30	UNIDADE	
30	BR0009555	Placa de fibra mineral, marca ARMSTRONG, modelo FINE FISSURED, Borda Square Lay-in, Dimensões (1250 x 625 x 15 mm) ou SIMILAR.	900	UNIDADE	
31	BR0076562	Reparo completo para válvula de mictório DECA DECAMATIC - Referência: 2572c / 4686.106	02	UNIDADE	
32	BR0150758	Reparo para torneira DECA DECAMATIC, Referência: 4686001	02	UNIDADE	
33	BR0150758	Reparo para torneira DOCOL PRESSMATIC COMPACT, Referência: 00473200	02	UNIDADE	
34	BR0434042	Reparo para válvula de descarga 1.1/4” Deca / HYDRA DUO PRO Referência: 2545 / 4686.014	06	UNIDADE	
35	BR0150758	Reparo Torneira para torneira TIGRE linha CROSS ½”, acabamento cromado, Referência: 300000452	20	UNIDADE	
36	BR0150228	Resistência para aquecedor elétrico de água LORENZETTI, modelo versátil, Referência 755E	04	UNIDADE	
37	BR0030791	Rolo de lã de carneiro ou sintética - Largura 23cm - Altura da lã 22mm (sem suporte)	100	UNIDADE	
38	BR0030791	Rolo de lã de carneiro ou sintética - Largura 23cm - Altura da lã 5mm (sem suporte)	100	UNIDADE	
39	BR0030791	Rolo de lã de carneiro ou sintética - Largura 5cm - Altura da lã 22mm (com suporte)	50	UNIDADE	
40	BR0030791	Rolo de lã de carneiro ou sintética - Largura 5cm - Altura da lã 5mm (com suporte)	50	UNIDADE	
41	BR0030791	Rolo de lã de carneiro ou sintética - Largura 9cm - Altura da lã 22mm (com suporte)	50	UNIDADE	
42	BR0030791	Rolo de lã de carneiro ou sintética - Largura 9cm - Altura da lã 5mm (com suporte)	50	UNIDADE	
43	BR0111600	Sifão sanfonado, flexível para pia, lavatórios e tanques em geral, material polipropileno, acabamento cromado, bitolas: entrada -: 7/8", 1 1/4" e 1 1/2" / saída DN 38/40/48/50, comprimento aproximado: máximo - 660 mm / mínimo 330 mm	20	UNIDADE	
44	BR0111600	Sifão sanfonado, flexível para pia, lavatórios e tanques em geral, material polipropileno, acabamento na cor branca, bitolas: entrada -: 7/8", 1 1/4" e 1 1/2" / saída DN 38/40/48/50, comprimento aproximado: máximo - 660 mm / mínimo 330 mm	100	UNIDADE	
45	BR0349296	Spray desingripante WD 40 ou Similar – 300ml	100	UNIDADE	
46	BR0070106	Suporte para rolo de pintura - Largura 23cm	30	UNIDADE	
47	BR0108596	Suporte para TV, tipo Articulado, com nível integrado, fixação parede, padrão VESA 200, para TV LED de Até 42'	75	UNIDADE	
48	BR0111368	Tinta 100% acrílica, padrão premium, alta performance, cor branco neve, sem cheiro, acabamento semibrilho, para utilização em ambientes internos e externos, em embalagem metálica de 18L, Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11702:2010, prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência: Suvinil Toque de Luz (ilumina) Ref: RM000	60	LATÃO	
49	BR0111368	Tinta 100% acrílica, padrão premium, alta performance, cor cinza escuro, sem cheiro, acabamento semibrilho, para utilização em ambientes internos e externos, em embalagem metálica de 18L, Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11702:2010, prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência: Suvinil Toque de Luz (ilumina) - Carvão Ref: M167	40	LATÃO	
50	BR0111368	Tinta 100% acrílica, padrão premium, sem cheiro, ação anti mofo e umidade, cor branco, acabamento fosco, para utilização em ambientes internos e externos, em embalagem metálica de 18L, Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11702:2010, prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência: Suvinil Fosco Completo	20	LATÃO	
51	BR0111368	Tinta 100% acrílica, padrão premium, sem cheiro, ação anti mofo e umidade, cor branco, acabamento fosco, para utilização em ambientes internos e externos, em embalagem metálica de 3,6L, Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11702:2010, prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência: Suvinil Fosco Completo	10	GALÃO	
52	BR0030724	Tinta esmalte sintético, padrão premium, solvente: água, para utilização em ambientes internos e externos, sem cheiro, superfície múltiplas (metal, madeira e outras), acabamento brilhante, cor Preto, com tratamento anti-amarelamento, em embalagem metálica de 3,6L. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11702:2010, prazo de validade mínimo de 36 meses a contar da data de entrega. Item de Referência: Suvinil Esmalte Seca Rápido. PRETO REF:RM042	15	GALÃO	
53	BR0030724	Tinta esmalte sintético, padrão premium, solvente: água, para utilização em ambientes internos e externos, sem cheiro, superfície múltiplas (metal, madeira e outras), acabamento brilhante, cor Vermelho, com tratamento anti-amarelamento, em embalagem metálica de 3,6L. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11702:2010, prazo de validade mínimo de 36 meses a contar da data de entrega. Item de Referência: Suvinil Esmalte Seca Rápido. Devoção REF:R579	10	GALÃO	
54	BR0111368	Tinta para piso 100% acrílica, padrão premium, Alta resistência, para utilização em ambientes internos e externos, acabamento fosco, cor azul, em embalagem metálica de 18L, Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11702:2010, prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência Suvinil Pisos Ref: RM157	60	LATÃO	
55	BR0111368	Tinta para piso 100% acrílica, padrão premium, Alta resistência, para utilização em ambientes internos e externos, acabamento fosco, cor azul, em embalagem metálica de 3,6L, Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11702:2010, prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência Suvinil Pisos Ref: RM157	40	GALÃO	
56	BR0111368	Tinta para piso 100% acrílica, padrão premium, Alta resistência, para utilização em ambientes internos e externos, acabamento fosco, cor branco, em embalagem metálica de 18L, Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11702:2010, prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência Suvinil Pisos Ref: RM000	20	LATÃO	
57	BR0111368	Tinta para piso 100% acrílica, padrão premium, Alta resistência, para utilização em ambientes internos e externos, acabamento fosco, cor branco, em embalagem metálica de 3,6L, Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11702:2010, prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência Suvinil Pisos Ref: RM000	30	GALÃO	
58	BR0111368	Tinta para piso 100% acrílica, padrão premium, Alta resistência, para utilização em ambientes internos e externos, acabamento fosco, cor cinza escuro, em embalagem metálica de 18L, Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11702:2010, prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência Suvinil Pisos Ref: RM041	60	LATÃO	
59	BR0111368	Tinta para piso 100% acrílica, padrão premium, Alta resistência, para utilização em ambientes internos e externos, acabamento fosco, cor cinza escuro, em embalagem metálica de 3,6L, Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11702:2010, prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência Suvinil Pisos Ref: RM041	40	GALÃO	
60	BR0111368	Tinta para piso 100% acrílica, padrão premium, Alta resistência, para utilização em ambientes internos e externos, acabamento fosco, cor concreto – em embalagem metálica de 18L, Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11702:2010, prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência Suvinil Pisos Ref: RM006	60	LATÃO	
61	BR0111368	Tinta para piso 100% acrílica, padrão premium, Alta resistência, para utilização em ambientes internos e externos, acabamento fosco, cor concreto – em embalagem metálica de 3,6L, Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 11702:2010, prazo de validade mínimo de 24 meses a contar da data de entrega. Item de Referência Suvinil Pisos Ref: RM006	40	GALÃO	
62	BR0396905	Torneira boia para caixa d’água, corpo metal, balão em PVC, diâmetro 1"	03	UNIDADE	
63	BR0396902	Torneira boia para caixa d’água, corpo metal, balão em PVC, diâmetro 1/2"	10	UNIDADE	
64	BR0396880	Torneira boia para caixa d’água, corpo metal, balão em PVC, diâmetro 3/4"	20	UNIDADE	
65	BR0320218	Torneira de 15 cm, para área de serviço/tanque, com bico, TIGRE linha CROSS ½”, parede, cor branca/cromada, Referência: 300000458	25	UNIDADE	
66	BR0429871	Torneira de mesa, bica alta, metal cromado com acionamento automático por botão de pressão - Marca DECA, Modelo DECAMATIC, Referência 1172.C.LNK	05	UNIDADE	
67	BR0443759	Torneira Lorenzetti para cozinha linha C29, tipo mesa, bica móvel, acabamento cromado, entrada 1/2", mecanismo de vedação cerâmico. Referência: Lorenzetti 1167 C29	30	UNIDADE	
68	BR0443759	Torneira Lorenzetti para cozinha linha C29, tipo parede, bica móvel, acabamento cromado, entrada 1/2", mecanismo de vedação cerâmico. Referência: Lorenzetti 1168 C29	10	UNIDADE	
69	BR0394824	Torneira pré-lavagem, misturador monocomando, para cozinha industrial, tipo mesa/bancada, com ducha, acabamento cromado, mecanismo de abertura 1/4 de volta.	02	UNIDADE	
70	BR0446738	Torneira sensor toque (acionamento ao tocar na peça) tipo mesa/bancada, versão elétrica, bivolt, 1/2", Item de Referência: DRACO TOKMATIC 90.195	05	UNIDADE	
71	BR0320218	Torneira tanque/máquina, com bicos, TIGRE linha CROSS ½” - 3/4", parede, cor branca/cromada, Referência: 300000454	20	UNIDADE	
72	BR0446738	Torneira TIGRE linha CROSS ½”, tipo mesa, bica alta móvel, bico com arejador, acabamento cromado, Referência: 300000466.	30	UNIDADE	
73	BR0446738	Torneira TIGRE linha CROSS ½”, tipo parede, bica alta móvel, bico com arejador, acabamento cromado, Referência: 300000472.	15	UNIDADE	
74	BR0384646	Torneira, material corpo PVC, tipo jardim, diâmetro 1/2".	100	UNIDADE